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U.O.C.  ACQUISIZIONE
       BENI E SERVIZI

Procedura aperta per il NOLEGGIO di Ecografi e di N. 1 Sistema Ergospirometrico e per l’ACQUISTO di Ecografi per la linea progettuale 8.1 “Riorganizzazione del percorso nascita: integrazione territorio-ospedale”
ALLEGATO “C”

QUESTIONARIO TECNICO
N.B. Da compilare a cura dell’operatore economico solo per i lotti a cui partecipa
LOTTO N. 1 – CIG 5122473E6E
Noleggio di N. 1 ECOCARDIOTOMOGRAFO TOP DI GAMMA per l’UO di Cardiologia del PO di Soverato

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametri CARATTERISTICHE TECNICHE ………. MAX 20 PUNTI


	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	1
	Software di refertazione integrato con interfaccia completamente configurabile dall’utente
	Da 0 a 3 punti
	
	

	2
	Aggiornabilità software
	Da 0 a 3 punti
	
	

	3
	Ergonometria
	Da 0 a 2 punti
	
	

	4
	Tipo e numero di connettori per immagini 2D
	Da 0 a 2 punti
	
	

	5
	Caratteristiche hardware
	Da 0 a 2 punti
	
	

	6
	Anno di prima immissione sul mercato
	Da 0 a 2 punti
	
	

	7
	Anno di immissione sul mercato della release offerta
	Da 0 a 2 punti
	
	

	8
	Elaborazione/visualizzazione /gestione dati mediante software integrato
	Da 0 a 2 punti
	
	

	9
	DICOM 3.0 completo di interfacciamento con Ris e Pacs e per supporto tecnico operativo remoto con funzione Query/Retrive
	Da 0 a 2 punti
	
	

	
	TOTALE punteggio caratteristiche tecniche
	20
	
	


LOTTO N. 1 – CIG 5122473E6E
Noleggio di N. 1 ECOCARDIOTOMOGRAFO TOP DI GAMMA per l’UO di Cardiologia del PO di Soverato

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametri CARATTERISTICHE FUNZIONALI……...MAX 30 PUNTI

(da valutare mediante prova pratica)


	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	10
	Software si analisi: Stress eco flessibilità e completezza, con possibilità di acquisizione volumetrica e triplanare-Software (vascolare) per la rappresentazione dei flussi indipendenti dell’angolo Doppler- Software angolo doppler dipendente per studio resincronizzazione e relativa quantificazione- Protocollo automatico per l’impostazione delle scansioni-Software angolo doppler indipendente per lo studio della deformazione longitudinale del ventricolo su immagini 2D (caratteristica richiesta o opzionale) Acquisizioni/visualizzazioni volumetriche-Software di analisi automatica dei volumi 3D e analisi dello strain 3D sui dati volumetrici
	Da 0 a 12 punti
	
	

	11
	Imaging: Qualità delle immagini 2D su trasduttori cardiologici 2D e Volumetrici- 

SW ottimizzazione automatica dell’ immagine 2D-Qualità M-Mode-Funzione M-Mode anatomico sia su dati acquisiti che real time-Qualità immagine/color doppler in applicazioni vascolari
	Da 0 a 9 punti
	
	

	12
	Doppler/Color Doppler: Rappresentazione del segnale Color Doppler- Sensibilità di campionamento del Doppler PW e CW-Regolazione automatica dello spettro-Qualità doppler Tissutale spettrale e colorimetrico-Capacità di effettuare il Triplex su PW e CW
	Da 0 a 9 punti
	
	

	
	Totale punteggio Caratteristiche funzionali
	30
	
	


Lotto N. 2 - CIG 5122581790
Noleggio di N. 1 SISTEMA ERGOSPIROMETRICO PER L’U.O. MEDICINA DELLO SPORT DELL’ A.S.P. DI CATANZARO.



Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametro 
	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	1
	caratteristiche e peculiarità trasduttore flusso
	Da 0 a max 10 punti
	
	

	2
	caratteristiche e peculiarità analizzatori dei gas
	Da 0 a max 10 punti
	
	

	3
	caratteristiche elettrocardiografo
	Da 0 a max 10 punti
	
	

	4
	caratteristiche e peculiarità mis. Compos. Corporea
	Da 0 a max 5 punti
	
	

	5
	caratteristiche e peculiarità holter
	Da 0 a max 5 punti
	
	

	6
	caratteristiche e peculiarità trendmill e cicloergometro           
	Da 0 a max 5 punti
	
	

	7
	facilità d’uso del software e dei sistemi
	Da 0 a max 5 punti
	
	


LOTTO N. 3 – CIG 5122606C30
Noleggio di N. 1 ecografo multidisciplinare per l’ambulatorio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del PST di Catanzaro Lido
Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametro 
	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	1
	CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA MACCHINA:

· Qualità del B-Mode, del  Doppler e del Color-Doppler secondo le tecnologie utilizzate.

· Metodiche di scansione elettroniche disponibili.

· Profondità di lavoro e capacità del cine loop.

· Possibilità di lavorare con b-mode, doppler-mode, color mode tutti in funzione contemporaneamente e modalità di visualizzazioni delle immagini.

· Dimensioni del monitor ed ergonomia della tastiera.


	Da 0 a max 16 punti
	
	

	2
	CARATTERISTICHE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE:
Sistema di archiviazione immagini e referti, caratteristiche dell’hard disk integrato e di altri sistemi di memorizzazione, quali CD/DVD, USB e di eventuali altri. 


	Da 0 a max 8 punti
	
	

	3
	POSSIBILITA' DI ESPANSIONE:
Eventuali possibilità di espansione di cui è dotata la macchina, soprattutto se questi diano un reale valore diagnostico aggiunto.

	Da 0 a max 8 punti
	
	

	4
	CARATTERISTICHE TRASDUTTORI:
· Trasduttori, densità di elementi, frequenze (da ... Mhz a .. MHz).

· Range di frequenze effettive disponibili.

· Trasduttori speciali collegabili.


	Da 0 a max 7 punti
	
	


	5
	CARATTERISTICHE ARMONICA TISSUTALE E CONNETTORI:
· Armonica Tissutale, ed eventuale tecnologia multifrequenza.

· Numero di connettori attivi per le sonde utilizzabili da tastiera.

· Possibilità di presettare l'ecografo per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore. 


	Da 0 a max 7 punti
	
	

	6
	DISTANZA DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO DAL LUOGO DI INSTALLAZIONE E SERVIZI POST-VENDITA:
Sede del centro assistenza tecnica autorizzato più vicino al luogo di installazione dell’attrezzatura e servizi post-vendita (tutorial e stages formativi).


	Da 0 a max 4 punti
	
	


LOTTO N. 4 – CIG 5122624B0B
Noleggio di N. 1 ECOGRAFO MULTIDISCIPLINARE PER IL PST DI TIRIOLO

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametro 
	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	1
	CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA MACCHINA:

· Qualità del B-Mode, del  Doppler e del Color-Doppler secondo le tecnologie utilizzate.

· Metodiche di scansione elettroniche disponibili.

· Profondità di lavoro e capacità del cine loop.

· Possibilità di lavorare con b-mode, doppler-mode, color mode tutti in funzione contemporaneamente e modalità di visualizzazioni delle immagini.

· Dimensioni del monitor ed ergonomia della tastiera.


	Da 0 a max 16 punti
	
	

	2
	CARATTERISTICHE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE:
Sistema di archiviazione immagini e referti, caratteristiche dell’hard disk integrato e di altri sistemi di memorizzazione, quali CD/DVD, USB e di eventuali altri. 


	Da 0 a max 8 punti
	
	

	3
	POSSIBILITA' DI ESPANSIONE:
Eventuali possibilità di espansione di cui è dotata la macchina, soprattutto se questi diano un reale valore diagnostico aggiunto.

	Da 0 a max 8 punti
	
	


	4
	CARATTERISTICHE TRASDUTTORI:
· Trasduttori, densità di elementi, frequenze (da ... Mhz a .. MHz).

· Range di frequenze effettive disponibili.

· Trasduttori speciali collegabili.


	Da 0 a max 7 punti
	
	

	5
	CARATTERISTICHE ARMONICA TISSUTALE E CONNETTORI:
· Armonica Tissutale, ed eventuale tecnologia multifrequenza.

· Numero di connettori attivi per le sonde utilizzabili da tastiera.

· Possibilità di presettare l'ecografo per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore. 


	Da 0 a max 7 punti
	
	

	6
	DISTANZA DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO DAL LUOGO DI INSTALLAZIONE E SERVIZI POST-VENDITA:
Sede del centro assistenza tecnica autorizzato più vicino al luogo di installazione dell’attrezzatura e servizi post-vendita (tutorial e stages formativi).


	Da 0 a max 4 punti
	
	


Lotto N. 5 - CIG 5122629F2A
Acquisto di N. 2 ECOCOLORDOPPLER PER LE UU.OO. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL PO DI SOVERATO E DEL PO DI LAMEZIA TERME

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametro 
	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	1
	Grado di qualità del sistema offerto in relazione alle caratteristiche di minima specificate nell’Allegato A
	Max punti 25
	
	

	2
	Possibilità di espansione della macchina in relazione ad un reale valore diagnostico aggiunto
	Max punti 10
	
	

	3
	Caratteristiche operative della macchina:

· Qualità del B-mode, del Doppler e del Color Doppler secondo le tecnologie utilizzate

· Profondità di lavoro

· Flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame-rate, range dinamico, profondità di scansione, enhancement, persistenza, zoom, pn zoom, ecc) e disponibilità di software aggiuntivi

· Armonica tissutale ed eventuale tecnologia multifrequenza

· Numero di connettori attivi per le sonde utilizzabili da tastiera

· Dimensioni del monitor
	Max punti 5
	
	

	4
	Caratteristiche dei trasduttori:

· Tipologia e varietà dei Trasduttori, densità di elementi, frequenze

· Range di frequenze effettive disponibili
	Max punti 5
	
	

	5
	Caratteristiche del sistema di archiviazione:

· Qualità del sistema di archiviazione immagini e referti

· Caratteristiche hard-disk integrato e di altri sistemi di memorizzazione, quali Cd/DVD, USB e di eventuali altri
	Max punti 5
	
	


Lotto N. 6 - CIG 5122641913
Acquisto di N. 6 ECOCOLORDOPPLER PER I CONSULTORI FAMILIARI

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Numero parametro
	Parametro 
	Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità
	Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	1
	Grado di qualità del sistema offerto in relazione alle caratteristiche di minima specificate nell’Allegato A
	Max punti 25
	
	

	2
	Possibilità di espansione della macchina in relazione ad un reale valore diagnostico aggiunto
	Max punti 10
	
	

	3
	Caratteristiche operative della macchina:

· Qualità del B-mode, del Doppler e del Color Doppler secondo le tecnologie utilizzate

· Profondità di lavoro

· Flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame-rate, range dinamico, profondità di scansione, enhancement, persistenza, zoom, pn zoom, ecc) e disponibilità di software aggiuntivi

· Armonica tissutale ed eventuale tecnologia multifrequenza

· Numero di connettori attivi per le sonde utilizzabili da tastiera

· Dimensioni del monitor
	Max punti 5
	
	

	4
	Caratteristiche dei trasduttori:

· Tipologia e varietà dei Trasduttori, densità di elementi, frequenze

· Range di frequenze effettive disponibili
	Max punti 5
	
	

	5
	Caratteristiche del sistema di archiviazione:

· Qualità del sistema di archiviazione immagini e referti

· Caratteristiche hard-disk integrato e di altri sistemi di memorizzazione, quali Cd/DVD, USB e di eventuali altri
	Max punti 5
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Timbro e firma per accettazione _____________________________________________
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