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U.O.C.  ACQUISIZIONE
       BENI E SERVIZI

Procedura Aperta per il noleggio con manutenzione full-risk e opzione di riscatto di N. 3 RESPIRATORI AUTOMATICI CON MONITOR per l’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Soverato.

CIG 4996705368
ALLEGATO “C”

QUESTIONARIO TECNICO
Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________
	Caratteristiche tecniche minime richieste
	Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta 

SI’ / NO
	Specifiche tecniche apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	Adulti, bambini e neonati
	
	
	

	Doppio alloggiamento per vaporizzatori
	
	
	

	Ventilazioni minime richieste: Man e Spontaneo, CMV, PCV, SIMV, SIMV + PS, PS
	
	
	

	Monitor a colori integrato per la visualizzazione dei parametri respiratori, curve di pressione, curva di flusso, Loop respiratori, FiO2, gas freschi, con allarmi su tali parametri e per i comandi del ventilatore
	
	
	

	Dotato di trigger di flusso
	
	
	

	Compensazione della compliance e delle perdite per un sicuro utilizzo a bassi e bassissimi flussi
	
	
	

	Concertina ascendente ben visibile.  
	
	
	


	Caratteristiche tecniche minime richieste
	Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta 

SI’ / NO
	Specifiche tecniche apparecchiatura offerta
	Rif. Documentazione tecnica

	Flussimetri digitali con massima accuratezza per bassi e bassissimi flussi, con sistema di prevenzione miscele ipossiche.
	
	
	

	Testata paziente facilmente smontabile e sterilizzabile
	
	
	

	Fonte di O2 supplementare di gas fresco regolata da flussimetro
	
	
	

	Uscita miscela gas per collegamento a va e vieni per manovre di induzione
	
	
	

	Presenza di batteria tampone con circa 30 min di autonomia in caso di mancanza di alimentazione elettrica.
	
	
	

	Sistema evacuazione gas presente con compensazione. 
	
	
	

	Regolatore di vuoto integrato per la raccolta di liquidi biologici.
	
	
	

	Monitor a colori modulare con schermo di almeno 10” touch screen con comunicazione bed to bed anche wireless, per parametri emodinamici (anche invasivi) e gas completi per anestesia con analisi artitmie, dotato di registratore:
	
	Specificare:

· Tecnologia e dimensioni dello schermo

· Completezza dei parametri misurati

· Funzioni e registrazione

· Autoregolazione

· Durata dei trend

· Sistema di comunicazione del flusso dati


	

	Modulo gas a basso volume di campionamento ed auto calibrazione. Ridotto tempo di riscaldamento.
	
	Specificare:
· Volume di campionamento ed auto calibrazione

· Tempo di riscaldamento
	

	Presenza di allarmi luminosi ben visibili anche da posizione non frontale
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Timbro e firma per accettazione _____________________________________________
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